------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [6/100]                                                                             (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 0342-753-4101  FAX 0342-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 염화수소산 ( HYDROCHLORIC ACID )  ( 염산 )

o CAS 번호: 7647-01-0

o RTECS 번호 :

o UN 번호 : 1789

o 관용명/상품명 : 염화수소산 2N(HYDROCHLORIC ACID 2N), 염화수소산 1N(HYDROCHLORIC ACID 1N),

염화수소산 0.5N(HYDROCHLORIC ACID 0.5N),염화수소산 0.2N(HYDROCHLORIC ACID 0.2N),

염화수소산0.1N(HYDROCHLORIC ACID 0.1N),염화수소산 0.02N(HYDROCHLORIC ACID 0.02N),

염화수소산 용액(HYDROCHLORIC ACID SOLUTIONS)

o 분자식 : HCL

o 화학물질군 : 무기산

□ 제조 및 판매회사

1. 제조 : 덕산약품공업 (주)

o 주소 : 경기도 안산시 성곡동 635-1

o EMERGENCY TEL : 0345-494-1621

2. 판매 : (주) 대영화공

o 주소 : 경기도 성남시 중원구 하대원동 109 - 13

o TEL : 0342-753-4101              o FAX : 0342-753-4101

2. 성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 : 염화수소산, 물

o CAS 번호 : 7647-01-0

o 퍼센트(%) : 0.07 ~ 99.9%

o 기타 불순물 : 없음

3. 유해 위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0, 지속성=0

o NFPA 지수(0~4) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0

□ 응급상황을 위한 개요

무색 액체.

점막에 심한 자극을 야기할 수 있음. 호흡기관, 피부, 눈에 화상을 야기함. 증기나 미스트의 호흡을 피할 것.

눈, 피부, 의복의 접촉을 피할 것. 잘 밀폐된 용기에 보관할 것. 취급 후 반드시 세척할 것.

적절한 환기하에서만 사용할 것. 취급주의.

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입

- 단기적 영향 : 심하면 자극을 야기할 수 있음. 추가적인 영향으로 두통, 폐충혈 및 폐에 영향을 야기할 수 있음.

- 장기적 영향 : 단기적 영향과 같은 영향을 야기할 수 있음. 추가적인 영향으로 소화장애를 포함할 수 있음.

o 피부접촉

- 단기적 영향 : 심하면 자극을 야기할 수 있음. 추가적인 영향으로 빛에 대한 피부 반응 및 쇼크를 포함할 수 있음.

- 장기적 영향 : 단기적 영향과 같은 영향을 야기할 수 있음.

o 눈 접촉

- 단기적 영향 : 심하면 자극을 야기할 수 있음. 추가적인 영향으로 시력상실을 포함할 수 있음.

- 장기적 영향 : 단기적 영향과 같은 영향을 미침.

o 섭취

- 단기적 영향 : 화상을 야기할 수 있음. 추가적인 영향으로 냉기, 열, 메스꺼움, 구토 및 설사를 포함할 수 있음.

- 장기적 영향 : 단기적 영향과 같은 영향을 미침.

□ 발암성          o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입         o 응급조치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 필요하면 인공호흡을 실시 할 것.

기도와 혈압 및 호흡을 유지할 것. 따뜻하고 편안하게 할 것. 증상에 대한 지지요법을 실시할것

즉시 의학적 조치를 받을 것. 산소흡입은 의료인에 의해 실시되어야 함.

□ 피부접촉      o 응급조치

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것. 영향받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 완전히 남아

있지 않을 때까지 씻을 것.(약 15~20분) 화상인 경우 중성의 건조한 천으로 조심스럽게 부위를 덮을 것.

증상에 대한 지지요법을 실시할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 눈 접촉       o 응급조치

아래 위 눈꺼풀을 들어올린채 화학물질이 남아 있지 않을 때까지 즉시 다량의 물이나 생리 식염수로 눈을 씻어

낸다(최소한 15-20분간 실행한다). pH가 정상으로 돌아올때까지 생리 식염수로 계속해서 세척할 것(약 30~60분).

중성밴드로 덮을 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 섭취          o 응급조치

위장 세척이나 구토를 하지 말 것. 다량의 물이나 우유를 먹일 것. 구토가 일어나면 계속 반복할 것.

섭취된 침전물은 세포조직에 해를 미치지 않게 하기위하여 대략 100배정도 희석되어야  함.

의식불명 또는 삼킬 수 없는 사람에게는 입으로 어떠한 것도 주지 말 것.

구토가 계속 일어나면 흡인을 예방하기 위해 머리를 엉덩이 높이보다 아래에 둘 것.

기도와 호흡을 유지할 것. 증상에 대한 지지요법을 실시할 것. 즉시 의학적 조치를 받을 것.

□ 의사를 위한 정보

o 해독제 ; 특정 해독제 없음. 증상에 대한 지지요법을 실시할 것

5. 폭발 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열이나 불꽃에 노출되면 화재위험은 거의 없음.

□ 소화제 ; 분말 소화제, 이산화탄소, 물 뿌림 및 정규포말. 대형 화재시 물 뿌림, 안개 또는 정규포말을 사용 할 것.

□ 진화

위험하지 않게 할 수 있으면 화재지역으로부터 용기를 옮길 것. 화재가 잘 진화될 때까지 불에 노출된 용기의

측면을 물로써 냉각시킬 것. 탱크로부터 멀리 떨어질 것. 화재상황에 맞는 적당한 약품을 사용할 것.

직접적으로 물질위에 물을 뿌리지 말 것. 많은 양의 연소물질이 화재에 휩싸인 경우 다량의 물 또는 포그를

사용할 것. 독성 증기의 흡수를 위해 물뿌림을 사용할 것. 가능하면 멀리 떨어져서 용기를 냉각시킬 것.

유해 증기의 흡입을 피할 것. 바람을 등지고 설 것.

o 인화점 : 자료없음

o 발화상한계 : 자료없음

o 발화하한계 : 자료없음

o 자연발화점 : 자료없음

□ 유해 연소 생성물 ; 열분해는 부식성 염화수소를 분출할 수 있음.

6. 누출사고시 대처방법

□ 직업적 유출

점화된 물질을 건드리지 말 것. 위험하지 않다면 누출을 중지시킬 것. 소량의 유출일 경우 모래나 기타 흡수제로

물질을 흡수시킨 후 추후의 처분을 위해 용기에 보관할 것. 소량의 분말 유출일 경우 부삽으로 깨끗이 퍼서

분말 용기에 넣고 덮을 것. 유출지역으로부터 용기를 옮길 것. 대량의 유출일 경우 추후의 처분을 위해 앞쪽 먼

곳에 둔덕을 쌓아둘 것. 불필요한 사람은 접근을 금지시킬 것. 위험지역과 출입금지 지역을 격리시킬 것.

□ 보고기준량(RQ) : 5000 파운드 (약 2250 KG)

SARA 제 304조 40CFR 355.40에 의해 이 양을 초과시 관련기관에 보고토록 함.

7. 취급 및 저장방법

이 물질의 저장시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수 할 것.

물리적 손상으로부터 보호할 것. 차고 환기가 잘되는 장소에 보관하고 모든 산화되는 물질로부터 분리하여

저장할 것.

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

□ 노출기준       o 산업안전보건법   - CEILING : 5 PPM (7.6 MG/M3)

o OSHA PEL      - TWA : -

- CEILING : 5 PPM (7.6 MG/M3)

o ACGIH TLV     - TWA : -

- CEILING : 5 PPM (7.6 MG/M3)

o NIOSH REL     - TWA : -

- CEILING : 5 PPM (7.6 MG/M3)

□ DFG MAK     - TWA : 5 PPM (7.6 MG/M3)

- 5 MINUTE PEAK, MOMENTARY VALUE, 8 TIMES/SHIFT : 10 PPM

□ 측정방법 ;  실리카겔 튜브, 중탄산나트륨/탄화나트륨, 이온 크래마토그래피

□ 환기 ; 허용기준을 준수하기 위하여 국소배기시설을 설치 할 것.

□ 눈 보호

근로자는 이 물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위해 비밀보호 또는 분진보호용 고글형 보안경을 착용하여야 함.

□ 긴급 용기 세척

이 물질에 근로자의 눈이 노출될 가능성이 있는 경우는 사업주는 비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에

세안설비 및 세척설비를 갖출 것.

□ 보호의

근로자는 이 물질에 접촉할 가능성이 있는 피부를 보호하기 위하여 보호의와 장비를 착용할 것.

□ 보호장갑 ; 근로자는 이 물질에 접촉을 피하기 위하여 보호장갑을 착용할 것.

□ 호흡용 보호구

다음의 호흡용 보호구와 최대사용농도는 미국 보건사회부에 의해 발간된 화학위험에 대한 NIOSH지침이나

NIOSH 허용기준 연구 보고서에 의해 권고된 것임. 특정하게 선정된 보호구를 작업장내의

오염수준에 근거하여야 하며 보호구착용 후 근로시간 한계를 초과해서는 안되며 국립산업안전보건기구

(NIOSH)와 광산보안청(MSHA)에 의해 동시에 승인된 것이여야 함.

농도                     호흡용 보호구

--------------------------------------------------------------------

50 PPM        □모든 공기공급식 호흡용 보호구.

□모든 자급식 호흡용 장비.

□염화수소산에 대처할 수 있는 카트리지를

장착한 모든 화학 카트리지 호흡용 보호구.

100 PPM      □연동유동방식으로 작동되는 모든 공기공급식 호흡용 보호구.

□모든 공기공급 전면형 호흡용 보호구.

□모든 자급식 전면형 호흡용 장비.

□염화수소산에 대처할 수 있는 아래턱이나 앞면 또는 등에 장착 하는 정화통을 갖춘 모든 공기

정화 전면형 호흡용 보호구(가스 마스크)

□염화수소산에 대처할 수 있는 카트리지를 장착한 모든 화학 카트리지 호흡용 보호구.

□염화수소산에 대처할 수 있는 카트리지를 장착한 모든 동력 공기정화 호흡용 보호구.

□대피

- 아래턱, 앞면 또는 등에 장착하는 장착하는 산가스 정화통을

부착한 모든 공기 정화 전면형 호흡용 보호구(가스마스크).

-------------------------------------------------------------------

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 것.

- 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를

보조적으로 장착한 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 모든 공기공급식 전면형 호흡용 보호구.

9. 물리 화학적 특성

o 외관 : 무색의 액체.

o 끓는점 : 212F (100C)

o 녹는점 : 32F (0C)

o 증기압 : 14 MMHG (20C에서) (H20)

o 증기밀도 : 0.7 (H20)

o 비중 : 1.0~1.2

o 용해도(물) : 완전용해

o 산성도(pH) : 2이하

o 취기한계 : 자료없음

o 증발률 : (에테르=1) 1이하

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 독성 및 부식성의 연기를 생성하기 위해 물 또는 스팀과 발열반응.

□ 피해야 할 조건 ; 화재을 야기할 수 있으나 즉시 발화되지는 않음. 가연성, 독성의 가스는 탱크 및 쓰레기차에

축적됨.  연소물질을 발화시킬 수 있음(나무, 종이, 기름 등).

□ 피해야 할 물질

□ 무수초산 : 심한 반응

□ 알콜릭 하이드로겐 시안나이드 : 폭발 반응.

□ 알루미늄 : 폭발.

□ 알루미늄-티타늄 합금 : 가열시 백열 또는 발화.

□ 2-아미노에탄올 : 심한 반응.

□ 암모니윰 하이드록시드 : 심한 반응.

□ 기저 : 심한 반응.

□ 황동 : 부식.

□ 청동 : 부식.

□ 칼슘 카바이드 : 백열 반응.

□ 염화수소 칼슘 : 발화.

□ 세슘 아세틸라이드 : 접촉시 발화.

□ 클로린 + 디니트로아닐린 : 가연성 수소가스의 분출과 함께 왕성한 반응.

□ 클로로설포닉 애시드 : 심한 반응.

□ 1,1-디플로로에틸렌 : 극한 발열 분해 반응.

□ 도위실 100 : 분해.

□ 에틸렌 디아민 : 심한 반응.

□ 에틸렌 이민 : 심한 반응.

□ 헥사리듐 디실리사이드 : 백열 반응.

□ 철 : 가연성 수소가스의 분출과 함께 부식.

□ 마그네슘 보라이드 : 스스로 가연성 가스를 생성.

□ 머규릭 설파이드 : 125C에서 심한 반응.

□ 메탈 아세틸라이드 : 심한 반응.

□ 금속류 : 가연성 수소가스의 분출과 함께 심한 부식.

□ 올륨 : 심한 반응.

□ 산화제(강) :심한 반응.

□ 산소 + 플라티늄 : 접촉시 발화.

□ 과염소산 : 심한 반응.

□ 플라스틱, 고무, 코팅제 : 부식.

□ 포타시윰 퍼망간나이트 : 폭발 반응.

□ 베타-프로피오락톤 : 심한 반응.

□ 프로필렌 옥시드 : 심한 반응.

□ 루비듐 아세틸라이드 : 접촉시 발화.

□ 실리카(겔) : 비호완성.

□ 나트륨 : 활발한 폭발 반응.

□ 황산 : 가연성 염화수소가스의 분출과 함께 폭발 반응.

□ 테트라셀레늄 테트라니트라이드 : 접촉시 폭발.

□ 비닐 아세테이트 : 심한 반응.

□ 위험한 분해산물 ; 열분해는 부식성의 염화수소를 분출할 수 있음.

□ 중합반응 ; 상온, 상압에서 위험한 중합반응은 보고된 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

□ 자극성 자료

□ 무수                - 100 mg/30초, 닦은 눈-토끼 : 약함

□ 염화수소산         - 100 mg/30초, 닦은 눈-토끼 : 약함

□ 독성 자료

□ 염화수소(무수 가스)

- LC50 : 4701 PPM/30분, 흡입-라트

- LC50 : 2644 PPM/30분, 흡입-마우스

□ 염화수소(아로졸)

- LC50 : 5666 PPM/30분, 흡입-인간

- LC50 : 2142 PPM/30분, 흡입-마우스

□ 염화수소산

- LCL0 : 1300 PPM/30분, 흡입-인간

- LCL0 : 3000 PPM/5분, 흡입-인간

- LC50 : 3124 PPM/1시간, 흡입-라트

- LC50 : 1108 PPM/1시간, 흡입-마우스

- LCL0 : 4413 PPM/30분, 흡입-토끼

- LCL0 : 1300 PPM/30분, 흡입-기니아 피그

- TCL0 : 685 ug/m3/24시간/84일, 계속적 흡입-라트

- LD50 : 900 mg/kg, 구강-토끼

- LD50 : 1449 mg/kg, 복강내-마우스

- LDL0 : 81 mg/kg,  비보고-인간

- 변이원성 자료 : RTECS

- 생식 독성 자료 : RTECS

□ 발암성 :           o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC(그룹-3) : 인간 및 동물에게 적합한 증거 없음.

□ 국소 영향 ; 자극 - 흡입, 피부, 눈, 섭취

□ 급성독성수준 ; 흡입 및 섭취시 보통의 독성.

□ 표적기관 영향 ; 자료없음.

□ 건강 영향

o 흡입 : 부식제, 100 PPM은 치사량.

- 급성노출

5~35 PPM의 흡입은 자극 및 목의 화상, 기침과 질식을 야기할 수 있음.

50~100 PPM은 1시간 동안 참기가 힘듬.

높은 수준은 코의 염증 및 경우에 따라 궤양, 목 또는 후두의 기관지염, 폐렴, 심장의 두근두근 및 두통을 야기할

수 있음. 더 높은 수준의 흡입은 기관 및 기관지 상피의 괴사, 천공, 기종, 폐혈관의 손상 및 간 및 기타 기관의

상해를 야기할 수 있음. 후두의 경련, 기관지폐렴 또는 폐부종으로 사망할 수 있음.

1300~2000 PPM은 매우 위험함. 동물연구에서 생식 독성이 보고된 바 있음.

- 만성노출

거듭 또는 반복되는 노출은 미란 및 노출된 치아의 탈색, 만성 기관지염과 위장염을 야기시킬 수 있음.

o 피부접촉 : 부식제

- 급성노출

접촉시 심한 자극, 염증, 궤양, 화상 및 괴사를 야기할 수 있음. 쇼크증상은 빈맥증, 발한 및 허탈을 포함하면서

발전할 수 있음. 광감작반응이 과거에 노출 경험이 있는 사람에게 일어날 수 있음.

- 만성노출

거듭 또는 반복적인 증기 또는 희석된 용액과의 접촉은 피부염을 일으킬 수 있음. 광감작증이 일어날 수 있음.

o 눈 접촉 : 부식제

- 급성노출

접촉시 심한 자극, 결막염, 각막 괴사 및 시력상실을 동반한 화상을 야기할 수 있음

눈에 염화수소산이 들어가면 즉시 닦아내고 각막 및 결막에 하얀 응고물을 생성할 수 있음.

동물에게 1시간 30분 1350 PPM을 실험한 결과 각막이 혼탁해졌으며 6시간 동안 300PPM을 실험한 결과 각막

상피의 약간의 부식을 일으켰음.

- 만성노출

50일 동안 매일 6시간씩 100 PPM을 동물에게 실험한 결과 눈의 자극과 약간의 불안을 야기함. 그러나 눈은

상해를 입지 않음.영향은 노출기간과 농도에 따라 다름.결막염 또는 급성노출과 유사한 영향들이 일어날 수 있음.

o 섭취 : 부식제

- 급성노출

산의 섭취는 입, 목, 식도 및 위의 통증을 동반한 화상과 불쾌, 메스꺼움, 타액분비과다, 구토, 설사, 냉기, 쇼크 및

강한 갈증을 야기할 수 있음. 신장염, 열과 내장의 천공, 순환기의 허탈이 일어날 수 있음.

소화기 또는 식도의 괴사로 인해 사망할 수 있음.

- 만성노출 : 자료없음.

12. 환경 영향 정보

o 환경 영향 지수(0~4) : 자료없음

o 급성수계독성 : 자료없음

o 분해성 : 자료없음

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료없음

o 로그 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

13. 폐기시 주의 사항

이 물질의 폐기시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수 할 것.

40CFR 262에 따라 폐기할 것.

EPA 유해폐기물 번호 : D002

CERCLA 제 103조 보고기준량(RQ) : 100 파운드 (약 45 kg)

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 : 8

o UN 포장군 : II

o US DOT 선적 명칭 및 ID 번호(49 CFR 172.101) : 염화수소산, 용액,

UN 1789

o US DOT 유해등급분류(49 CFR 172.101) : 8-부식 물질

o US DOT 포시기준(49 CFR 172.101 & SUBPART) : 부식제

o US DOT 포장기준 :

- 예외 : 49 CFR 173.154

- 소량포장 : 49 CFR 173.202

- 대량포장 : 49 CFR 173.242

o US DOT 제한량

- 승객용 항공기 또는 열차 : 1 리터

- 화물전용 항공기 : 30 리터

15. 법규에 관한 사항

□ 한국

o 산업안전기준법 : 허용농도, 특화물 3류

o 유해화학물질관리법 : 유독물

o 소방법 : 미규정

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40 CFR 302.4) : 규정, RQ=5000 파운드 (약 2250 KG)

o SARA 제 302조(40 CFR 355.30) : 규정, TPQ=500 파운드 (약 225 KG)

SARA 제 304조(40 CFR 355.40) : 규정, RQ=5000 파운드 (약 2250 KG)

SARA 제 313조(40 CFR 372.65) : 미규정

o OSHA 공정안전관리(29 CFR 1910.119) : 규정, TQ=5000 파운드 (약 2250 KG)

o CALIFORNIA 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성 범주 : 제 311/312(40 CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 없음

- 화재유해성 : 없음

- 반응유해성 : 없음

- 급격한 분출유해성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로

인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information System Inc.사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로  번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을

사용할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를 명기하여야 함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어롤 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함.

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 한림대학교 의과학연구소 교수 최재욱

□ 검토기관 : 인천대학교 산업안전공학과 교수 김윤선