-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [147]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 질산(NITRIC ACID)

동의어/상품명:진한 아쿠아(AQUA FORTIS); WFNA; RFNA; 질산(HYDROGEN NITRATE); 아조트 산(AZOTICACID);

니트릴 수산화물(NITRYL HYDROXIDE); 니탈(NITAL); 질산 진한 수용액(EMSCIENCE)(AQUAFORTIS HYDROGEN NITRATE

(EM SCIENCE)); UN 2031; STCC 4918528;HNO3; OHS16550; RTECS QU5775000

화학물질 군: 산, 무기

작성 일자: 1984.12.4

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 질산(NITRIC ACID)

CAS 번호: 7697-37-2

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-714-2

퍼센트(%): 70

성분: 물(WATER)

CAS 번호: 7732-18-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-791-2

퍼센트(%): 30

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=2

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색에서 노란색까지

물리적 상태: 액체

냄새: 자극적인 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 가연성 물질을 점화할 수 있음. 물과 접촉시 반응할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것. 호흡이 곤란하면, 자격증이 있는 요원에 의해 산소가 관리되어져야 함. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것. 오염된 신발을 파기할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 소방서(응급구조)또는 의사에게 즉시 연락할 것.의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할것.많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것.구토를 일으키도록 함.구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여

머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   위 세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 소다회, 물

대형 화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것.진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를냉각시킬 것.탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우:진화가 된 후에도 상당시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것:관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

인화점: 자료없음.

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

토양 유출:누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것.추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것.알칼리성 물질을

추가할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수

용가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것.추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.모래 또는 다른 비

가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

수중 유출:중화할 것. 중화할 것.

직업적 유출:가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 소량 누출: 물을 다량 뿜어 줄 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 밀폐된 공간에 출입하기 이전에 환기를 할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 빛과의 접촉을 피할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. TPQ (미국 SARA 302규정)이상의 양을 보관하거나 사용시 중앙정부나 지방자치단체에 보고할 것. SARA Section 303은 지역 응급조치 계획 참여 목적으로 TPQ로 재료를 저장하는 시설을 요구한다(U.S.EPA 40 CFR 355.30). 액체 및 고체 산화 물질 저장에 대해서는 NFPA 430 코드를 참고함.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

질산(NITRIC ACID):

산업안전보건법 :

- TWA :  2ppm, 5mg/m3

- STEL : 4ppm, 10mg/m3

2 ppm (5 mg/m3) OSHA TWA

4 ppm (10 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

2 ppm ACGIH TWA

4 ppm ACGIH STEL

2 ppm (5 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

4 ppm (10 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

5.2 mg/m3 (2 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-I)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

25 ppm

송기마스크.

직결식 소형 방독마스크(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

비산화성 흡착제만 허용됨(활성탄이 아님).

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

비산화성 흡착제만 허용됨(활성탄이 아님).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

비산화성 흡착제만 허용됨(활성탄이 아님).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색에서 노란색까지

냄새: 자극적인 냄새

분자량: 63.01

분자식: H-N-O3

끓는점: 181 F (83 C)

어는점: -44 F (-42 C)

증기압: 47.9 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 3.2

비중(물=1): 1.5027 @ 25 C

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 에테르

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 건조한 곳에 보관할 것. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음.

상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 할로 탄소 화합물, 아민, 염기, 산화제, 금속, 할로겐, 금속염, 금속 산화물, 환원제, 과산화물, 금속 카바이드, 시안화물

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 질소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

질산(NITRIC ACID):

독성 자료:

2500 ppm/1 시간 흡입-쥐 LC50 (Dupont)

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

중간 독성: 흡입

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및

알레르기

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 2.8 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 무지개송어, 도날드슨 송어

무척추동물 독성: 16 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 17560 ug/L 30 시간 BCFD (잔여) 수생 쥐며느리 0.87 ug/L

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: D001. D002. D003.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: Nitric acid other than red fuming, with not more than 70

percent nitric acid

ID 번호: UN2031

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 8

포장분류: II

U.S. DOT 49  CFR172.101 과 E  규정에 의한 경고표지 부착 요구: 부식성물질

U.S. DOT 49 CFR 172.101 수량 제한:

여객기나 기차: 금지됨1

화물 수송기 전용: 30 L

15. 법적 규제현황

질산(NITRIC ACID)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 특화물3류, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 6류 질산

물(WATER)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

질산(NITRIC ACID): 1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):

질산(NITRIC ACID): 1000 LBS TPQ

SARA 304 규정 (40CFR355.40):

질산(NITRIC ACID): 1000 LBS RQ

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 네

반응성: 네

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

질산(NITRIC ACID)

OSHA 규정(29CFR1910.119):

질산(NITRIC ACID): 500 LBS TQ (중량 기준 >= 94.5%)

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

O  산화성물질

C  부식성물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

O  산화성물질

C  부식성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 8            가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

R 35           심한 화상을 유발함.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 23           가스, 흄, 증기 또는 분무액을 흡입하지 말 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 36           보호의를 착용할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것.

(가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.).

농도 제한 기준 :

C>=70%        O; C  R 8-35

20%<=C<70%    C     R 35

5%<=C<20%     C     R 34

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단 내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.