-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [156]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 칼륨 인산염 트리베이직(POTASSIUM PHOSPHATE TRIBASIC)     [3인산가리]

동의어/상품명:칼륨 인산염, 중성의(POTASSIUM PHOSPHATE, NEUTRAL); 트리칼륨 인산염(TRIPOTASSIUM PHOSPHATE);

트리칼륨 오르토인산염(TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE); 칼륨 인산염, 보통(POTASSIUM PHOSPHATE, NORMAL);

칼륨 인산염, 삼차(POTASSIUM PHOSPHATE, TERTIARY); K3PO4; OHS19544; RTECS TC8450000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.1.25

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 칼륨 인산염 트리베이직(POTASSIUM PHOSPHATE TRIBASIC)

CAS 번호: 7778-53-2

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-907-1

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 조해

색상: 흰색

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것. 호흡이 곤란하면,

자격증이 있는 요원에 의해 산소가 관리되어져야 함. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것. 오염된 신발을 파기할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 소방서(응급구조)또는 의사에게 즉시 연락할 것.의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것.많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것.구토를 일으키도록 함.구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 칼슘 글루콘산염, 정맥투여.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   위 세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 대형 화재: 미세한 물 분무로 대량 살수할 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대로 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

칼륨 인산염 트리베이직(POTASSIUM PHOSPHATE TRIBASIC):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

외관 변화: 조해

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

분자량: 212.27

분자식: K3-P-O4

끓는점: 해당 안됨

용융점: 2444 F (1340 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.6

물 용해도: 50.8% @ 25 C

수소이온지수(pH): 용액에서 염기성

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 금속

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

칼륨 인산염 트리베이직(POTASSIUM PHOSPHATE TRIBASIC):

자극성 자료:

10 mg 눈-토끼 보통 자극

도성자료:

>4640 mg/kg 피부-토끼 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준: 불충분 자료.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 560000 ug/L 96 주 (사망율) 머스키토피시

해조류 독성: 300 ug/L 2-24 주 (잔여) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 부식성 고체, (칼륨 인산염 트리베이직(potassium phosphate tribasic))

ID 번호: UN1759

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 8

포장분류: II

U.S. DOT 49  CFR172.101 과 E  규정에 의한 경고표지 부착 요구: 부식성물질

15. 법적 규제현황

칼륨 인산염 트리베이직(POTASSIUM PHOSPHATE TRIBASIC)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

C  부식성물질

위험/유해 기호:

C  부식성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 34           화상을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 20           사용시 음식물과 음료수를 섭취하지 말 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 27           오염된 옷은 모두 즉시 벗게 할 것.

S 39           보안경/보안면을 착용할 것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단 내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.