-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [158]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 트리클로로에틸렌(TRICHLOROETHYLENE)      [T.C.E]

동의어/상품명:아세틸렌 트리염화물(ACETYLENE TRICHLORIDE); 에틸렌 트리염화물(ETHYLENE TRICHLORIDE);

알길렌(ALGYLEN); 1-클로로-2,2-디클로로에틸렌(1-CHLORO-2,2-DICHLOROETHYLENE); 1,1-디클로로-2-클로로에틸렌

(1,1-DICHLORO-2-CHLOROETHYLENE); TCE; 아나멘트(ANAMENTH); 에티닐 트리염화물(ETHINYL TRICHLORIDE); 트리클로로에텐

(TRICHLOROETHENE); 1,1,2-트리클로로에틸렌(1,1,2-TRICHLOROETHYLENE); 에틸렌, 트리클로로-(ETHYLENE, TRICHLORO-);

클로릴렌(CHLORYLEN); 1,1,2-트리클로로에텐(1,1,2-TRICHLOROETHENE); 에텐, 트리클로로-(ETHENE, TRICHLORO-);

NEU-TRI (R) 솔벤트(NEU-TRI (R) SOLVENT(DOW CHEMICAL)); 블라코-TRI(BLACO-TRI (BARON-BLAKESLEE)); UN 1710;

RCRA U228; STCC 4941171; C2HCL3; OHS23850; RTECS KX4550000

화학물질 군: 할로겐화, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.10.24

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 트리클로로에틸렌(TRICHLOROETHYLENE)

CAS 번호: 79-01-6

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 201-167-4

EC 색인 번호: 602-027-00-9

퍼센트(%): >99

기타 오염물질:

TRACES OF AMINES OR EPOXIDES AS  INHIBITORS.

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=1

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 달콤한 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제, 알레르기 반응, 발암 위험(인체)

물리적 위험: 공기, 빛, 습기 및 열과 접촉시 또는 실온보다 높은 곳에 저장 또는 사용하였을 때 분해 될 수도 있음. 독성, 부식성, 인화성 또는 폭발성 가스를 발생함.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 구토, 위통, 호흡곤란, 두통, 졸음, 명정증상, 지남력 상실, 시각 장애, 푸른 빛 피부 색,

폐 울혈, 신장 이상, 간 이상, 신경 이상, 혼수

장기간 노출: 천명, 불규칙 심장박동, 청력 상실, 간 이상, 뇌 이상, 암

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 수포

장기간 노출: 구역, 천명, 관절 통증, 마비

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 최루, 시력불선명

장기간 노출: 실명

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 불규칙 심장박동, 두통, 명정증상, 신장 이상,

마비, 경련, 혼수

장기간 노출: 졸음, 생식계 영향, 암

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 네

국제 발암성연구소(IARC): 네

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피반경: 0.8 Km (1/2 마일).

인화점: 자료없음.

발화하한치: 8%

발화상한치: 12.5%

자연 발화: 770 F (410 C)

6. 누출사고시 대처방법

대기중유출:물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할것.

토양 유출:누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것.

수중 유출:활성탄으로 흡수할 것. 호스를 사용하여 가두어 둔 물질을 흡입하여 제거할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에 해당함.

상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 작은 액체상 유출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

트리클로로에틸렌(TRICHLOROETHYLENE):

산업안전보건법 :

- TWA :  50ppm, 270mg/m3

- STEL : 200ppm, 1080mg/m3

100 ppm OSHA TWA

200 ppm OSHA ceiling

300 ppm OSHA 피크 5 분/2 시간

50 ppm (269 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

200 ppm (1070 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

50 ppm ACGIH TWA

100 ppm ACGIH STEL

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

냄새: 달콤한 냄새

분자량: 131.39

분자식: CL-C-H-C-CL2

끓는점: 189 F (87 C)

어는점: -99 F (-73 C)

증기압: 58 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 4.53

비중(물=1): 1.4642

물 용해도: 0.1%

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 21 ppm

증발율: 0.69 (사염화탄소=1)

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 아세톤, 클로로포름, 벤젠, 식물성 오일

10. 안정성 및 반응성

반응성: 공기, 빛, 습기 및 열과 접촉시 또는 실온보다 높은 곳에 저장 또는 사용하였을 때 분해 될 수도 있음. 독성, 부식성, 인화성 또는 폭발성 가스를 발생함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 염기, 금속, 가연성 물질, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 포스겐, 할로겐화 화합물, 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

트리클로로에틸렌(TRICHLOROETHYLENE):

자극성 자료:

2 mg/24 시간 피부-토끼 심한 자극샥20 mg/24 시간 눈-토끼 보통 자극

독성자료:

8450 ppm/4 시간 흡입-마우스 LC50; >20 gm/kg 피부-토끼 LD50; 4920 mg/kg

구강-쥐 LD50

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성 예상물질; 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 제한된 증거, 동물실험결과 충분한 증거, 그룹 2A; ACGIH: A5 -인체에 대한 조사결과 발암성 물질로 추정되지 않음

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 흡입

표적 장기: 면역계(감작제), 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 심장 이상

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 태반을 통과할 수도 있음. 에피네프린과 같은 자극제는 심실세동을 야기할 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 3100 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 플랙피시

무척추동물 독성: 1700 ug/L 7 시간 EC50 (재생) 편형동물

기타 독성: 45000 ug/L 48 주 LC50 (사망율) 발톱있는 두꺼비

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 17 ug/L 1-14 시간 BCF (잔여) 불루길 송어 8.23 ug/L

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: U228. 유해 폐기물 번호: D040. 규제수준의 이상의 농도에 관한 U.S.EPA 40 CFR 262의 기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 0.5 mg/L.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 트리클로로에틸렌

ID 번호: UN1710

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 6.1

포장분류: III

U.S. DOT 49  CFR172.101 과 E  규정에 의한 경고표지 부착 요구: 독

15. 법적 규제현황

트리클로로에틸렌(TRICHLOROETHYLENE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 유기1종, 표시대상, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

트리클로로에틸렌(TRICHLOROETHYLENE): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 아니오

반응성: 네

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

트리클로로에틸렌(TRICHLOROETHYLENE)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정):

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

트리클로로에틸렌(TRICHLOROETHYLENE)

암 (04 01, 1988)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

발암성물질(3군)

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 40           회복불능의 위험이 있음.

R 52/53        수생생물에 유해하고, 수중 환경에 대한 장기적인 악영향를 일으킬 수 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 23           가스, 흄, 증기 또는 분무액을 흡입하지 말 것.

S 36/37        보호의와 보호장갑을 착용할 것.

S 61           환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를 참고할 것.

농도 제한 기준 :

C>=1%         Xn    R 40

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단 내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.