-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [161]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 황산 나트륨(SODIUM SULFATE)

동의어/상품명 : 황산 디나트륨 염(SULFURIC ACID DISODIUM SALT); 비나트륨 황산염(BISODIUM SULFATE);

디나트륨 모노황산염(DISODIUM MONOSULFATE); 디나트륨 황산염(DISODIUM SULFATE); 디나트륨 황산염(DISODIUM SULPHATE);

나트륨 황산염 (2:1)(SODIUM SULFATE (2:1)); 나트륨 황산염 무수물(SODIUM SULFATE ANHYDROUS);

나트륨 황산염(SODIUM SULPHATE); 나트륨 황산염, 무수물(SODIUM SULFATE, ANHYDROUS);

디베이직 나트륨 황산염(DIBASIC SODIUM SULFATE); 황산 나트륨 염 (1:2)(SULFURIC ACID SODIUM SALT (1:2));

중성의 테나르디트(NATURAL THENARDITE); OHS21630; RTECS WE1650000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.4.25

개정 일자: 2001.9.18

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 황산 나트륨(SODIUM SULFATE)

CAS 번호: 7757-82-6

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-820-9

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 흰색

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입 : 단기간 노출 - 자극

장기간 노출 - 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

피부 접촉 : 단기간 노출 - 자극

장기간 노출 - 자극

눈 접촉 :  단기간 노출 - 자극

장기간 노출 - 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취 :  단기간 노출 -  혈압 변화, 구토, 설사

장기간 노출 - 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.

바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출 : 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

잘 환기된 지역에 보관할 것. 건조한 곳에 보관할 것. 30 C이하에서 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준 : 황산 나트륨(SODIUM SULFATE):

NUISANCE 부분ICUL산S (NUISANCE 분진)(NUISANCE PARTICULATES (NUISANCE DUST)):

5 mg/m3 OSHA TWA (respirable dust fraction)

15 mg/m3 OSHA TWA (총분진)

10 mg/m3 ACGIH TWA (inhalable particulate)

3 mg/m3 ACGIH TWA (호흡 가능 미립자)

4 mg/m3 DFG MAK (inhalable dust fraction)

1.5 mg/m3 DFG MAK (respirable dust fraction)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함. 호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크). 공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

맛: 쓴 맛

분자량: 142.04

분자식: Na2-S-O4

끓는점: 해당 안됨

용융점: 1551-1630 F (844-888 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.671

물 용해도: 17% @ 20 C

수소이온지수(pH): 4.9 (5% 용액)

휘발성: 0%

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 글리세롤

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 산, 염기, 금속

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 황 산화물, 나트륨

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

황산 나트륨(SODIUM SULFATE):

독성 자료:

5989 mg/kg 구강-마우스 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

저독성: 섭취

종양 발생자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 81000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 줄무늬 바스

무척추동물 독성: 2564000 ug/L 48 주 LC50 (사망율) 물벼룩

해조류 독성: >800000 ug/L NR 시간 EC50 (집단 증식) 규조

식물독성: 928000 ug/L 32 주 EC50 (성장) 물톱풀

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

황산 나트륨(SODIUM SULFATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 아니오

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

3. 위험 유해성

8. 노출방지 및 개인보호구

11. 독성에 관한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr