-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [163]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 글루콘산 나트륨(SODIUM GLUCONATE)

동의어/상품명 : 글루콘 산, 나트륨 염(GLUCONIC ACID, SODIUM SALT); 모노나트륨 글루콘산염(MONOSODIUM GLUCONATE); 글루콘 산, 모노나트륨 염(GLUCONIC ACID,MONOSODIUM SALT); PMP 나트륨 글루콘산염(PMP SODIUM GLUCONATE); 나트륨 D-글루콘산염(SODIUM D-GLUCONATE); D-글루콘 산, 모노나트륨 염(D-GLUCONIC ACID,MONOSODIUM SALT); 글루콘 산, 모노나트륨 염, D-(GLUCONIC ACID, MONOSODIUM SALT,D-); D-글루콘산 나트륨 염(D-GLUCONIC ACID MONOSODIUM SALT); 글루콘산 나트륨

염(GLUCONIC ACID SODIUM SALT); 나트륨 2,3,4,5,6-펜트하이드록시-1-헥사논산(SODIUM

2,3,4,5,6-PENTAHYDROXY-1-HEXANOATE);모노소디움 D-글루콘산(MONOSODIUMD-GLUCONATE); 2,3,4,5,6-펜타하이드록시 카프론 산 나트륨염(2,3,4,5,6-PENTAHYDROXY CAPROIC ACID SODIUM SALT); 모노소디움 D(-)-펜타하이드록시 카프론산(MONOSODIUM D(-)-PENTAHYDROXY CAPRONATE); 글로센(GLONSEN); 파섹손 100T(PASEXON 100T); C6H11NAO7; 00203439

화학물질 군: 탄수화물/녹말

작성 일자: 1999.8.6

개정 일자: 2001.9.18

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 글루콘산 나트륨(SODIUM GLUCONATE)

CAS 번호: 527-07-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 208-407-7

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색에서 갈색까지

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 좋은 냄새

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입 :  단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉 :  단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

눈 접촉 :  단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취 : 단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

발화하한치: <5 g/ft3

발화상한치: 60 g/ft3

자연 발화: >2012 F (>1100 C)

유해한 연소생성물:

열분해생성물 또는 연소생성물: 탄소 산화물

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출 : 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

혼합금지 물질과 분리할 것.

취급: 분진발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

글루콘산 나트륨(SODIUM GLUCONATE):

10 mg/m3 권장 TWA (Dupont (AEL))

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함. 호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 여과재).

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 고효율 미립자).

공기 여과식 호흡보호구(전면형, 유기가스용 정화통 및 분진, 미스트, 흄용 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 - 송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색에서 갈색까지

구조: 과립상의

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 좋은 냄새

분자량: 218.15

분자식: C-H2-O-H-(C-H-O-H)4-C-O2-NA

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 392-408 F (200-209 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중: 없음

밀도: 56 lbs/ft3

물 용해도: 590 g/L @ 25 C (가용성)

수소이온지수(pH): 6-8 (10% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

약 용해성: 알코올

불용성: 에테르

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물 또는 연소생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

글루콘산 나트륨(SODIUM GLUCONATE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

글루콘산 나트륨(SODIUM GLUCONATE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

12. 환경에 미치는 영향

(환경에서의)변화와 운송:

KOW: 630.96 (log = 2.80) (수용성으로부터 평가)

KOC: 131.83 (log = 2.12) (수용성으로부터 평가)

생물 축적: 0.34 (수용성으로부터 평가)

환경 요약: 신속한 속도로 흙이나 침강물에 여과된다. 살아 있는 유기생물의 체내에 아주 약간 축적됨.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

글루콘산 나트륨(SODIUM GLUCONATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 아니오

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.